대한수영연맹 경기시설용품 공인업무 운영매뉴얼

2023. 2.

대한수영연맹 경기시설용품 공인업무 운영매뉴얼

개정 2023.02.01.

제1조(설치근거 및 명칭) 이 운영매뉴얼은 대한수영연맹(이하 “본 연맹”이라 한다) 공인규정 제15·16조에 따라 제정하며, 그 명칭은 ‘경기시설용품 공인업무 운영매뉴얼’이라 한다.

제2조(목적) ① 이 경기시설용품 공인업무 운영매뉴얼(이하 “운영매뉴얼”이라 한다.)은 국제수영연맹(이하 “AQUA”라 한다) 경기규정과 시설규정에 의거 본 연맹이 주최·주관·인정하는 경기대회에 필요한 경기시설(부대시설 포함)과 경기용품 공인·검정제도를 제도화하여 공정한 대회운영 및 경기력 향상 도모를 목적으로 한다.

② 이 운영매뉴얼은 공인수영장에서 수립된 기록·결과가 본 연맹 공식기록으로 충분히 인정받을 수 있도록 표준화된 수영장 건설, 정비, 유지를 지도함에 목적이 있다.

제3조(적용범위) ① 경기시설(이하 “수영장”이라 한다) 또는 수영장에 설치되는 부대시설과 경기용품에 적용된다.

② 이 운영매뉴얼은 AQUA 경기규정과 시설규정을 근간으로 하며, 국내실정을 최대한 반영하여 정한다.

제4조(공인대상) ① 공인은 다음 각 호에 따르는 수영장, 부대시설, 경기용품을 대상으로 한다.

1. 수 영 장: 특급 수영장, 1급 수영장, 2급 수영장, 3급 수영장

2. 부대시설: 전광판 및 계측장비, 타일, 수조, 정수장치, 살균장치, 스타트금구, 터치판금구류, 스프링보드, 금구류<개정 2023.02.01.>

3. 경기용품: (경영) 스타팅블록, 트랙형 받침대, 배영렛지, 코스로프, 터치판걸이(다이빙) 스프링보드, 몸체, 논슬립매트, 다이빙심판대 (수구) 코스로프, 전광판, 20-30초계, 8분계, 골대(금구시공은 해당동종 건설업면허 업체가 시공해야 한다.)

② 두 개 이상의 업체에서 동일제품을 취급하는 경우 각 업체는 연맹으로 해당 품목을 공인 신청하여 승인을 받아야 한다.

제5조(공인신청) ① 수영장, 부대시설, 경기용품에 대하여 본 연맹의 공인을 희망하는 기관은 다음 각 호의 서류를 제출하여 공인을 신청한다. <개정 2023.02.01.>

1. 수 영 장

가. 수영장 공인신청서

나. 공인규정 준수 확약서

다. 수영장 설계도 및 도면

라. 수영장 내·외부사진

마. 경기용품 보유내역

바. 기타 서류(공인신청서 참조)

2. 부대시설

가. 부대시설 공인신청서

나. 공인규정 준수 확약서

다. 사업자등록증 사본

라. 재무제표

마. 품질인증서 ISO 9001, 9002

바. 제품공급확약서 및 계약서(수입품)

사. 최근 3년 간 품목별 납품처 현황(공인심사에 참고자료로 활용)

아. 제품소개자료

자. 해당공동 건설업 면허 사본 1부

3. 경기용품

가. 경기용품 공인신청서

나. 공인규정 준수 확약서

다. 사업자등록증 사본

라. 재무제표

마. 품질인증서 ISO 9001, 9002(국내 생산제품에 한함)

바. 제품공급확약서 및 계약서(수입품)

사. 최근 3년 간 품목별 납품현황(경기용구 설치공사는 해당공동 건설업면허 사본 1부)

아. 제품소개자료

자. 기타 서류(공인신청서 참조)

② 수영장 공인을 희망하는 기관은 제5조(공인신청) 1항에 명시된 서류를 공인신청서에 첨부하여 그 소재지의 시도수영연맹을 통해 제출한다.

③ 공인수영장에는 본 연맹에서 승인하고 공인기간 내에 있는 공인제품이 설치되어야 하며, 공인제품 현황은 본 연맹 홈페이지를 참고하도록 한다.

④ 부대시설 또는 경기용품에 대하여 공인을 희망하는 기관은 제5조(공인신청) 1항에 명시된 서류를 공인신청서에 첨부하여 제출한다.

⑤ 공인신청 기관은 공인료의 일정액을 현장심사 출장경비로 납부하여야 하며,  공인심사에서 통과되면 그 금액을 제외한 공인료의 차액을 본 연맹으로 입금하고, 현장심사 출장경비 금액은 공인규정 별표 제1호 공인료 기준표를 참고하도록 한다.

<상기 조항은 2021. 01. 31. 이후부터 적용될 예정이며, 적용일은 별도 공지>

⑥ 공인심사는 분기별 1회씩 실시되며, 위원회는 차기 심사일정을 최소 2개월 전에 공지하도록 한다. 단, 위원회에서 사안이 긴급하다고 판단할 경우 공인심사를 긴급으로 개최할 수 있다.

⑦ 업체가 공인품목 공인신청을 긴급으로 할 경우 현장심사 외 위원회 개최 등 별도비용이 발생하며 그 비용은 신청업체에서 부담한다.<신설 2023.02.01.>

제6조(공인절차) ① 수영장, 부대시설, 경기용품에 대한 공인심사는 다음과 같은 절차로 진행된다.

1. 공인심사 절차(수영장, 부대시설, 경기용품)

가. 공인신청서 접수

나. 사무처 서류 검토

다. 현장심사(위원 등 3명 내외)

라. 경기시설용품 공인위원회 심의·의결

마. 이사회 승인

바. 공인심사 결과 안내 및 공인증 발급

② 수영장 현장심사 중 보완·시정사항이 적시된 경우 경기시설용품공인위원회(이하 “위원회”라 한다)는 ‘이행보증확약서’를 제출한 기관에 한해 조건부 승인을 논의하고 결정할 수 있다. 이때, 위원회는 조건부 사유를 세부적으로 명시하여 이사회에 보고하고, 이사회는 승인여부를 최종 결정한다.

③ 본 연맹은 공인신청서가 접수된 일로부터 60일 이내에 심사결과를 신청 기관에 통보하여야 한다. 단, 심사과정 중 보완사항이 적시되었거나 또는 위원회에서 심사기간 연장을 결정한 경우에 한해 심사기간을 최대 1회 30일까지 연장할 수 있으며, 이때 사무처에서는 연장사유를 신청 기관에 문서로 안내해야 한다.

제7조(공인승인) ① 수영장, 부대시설, 경기용품 공인신청에 대한 승인은 위원회의 심의·의결을 거쳐 이사회에서 승인한다.

② 위원회는 제6조(공인절차) 2항에 근거 수영장에 한해 조건부 승인을 심의·의결할 수 있으며, 최종 승인은 이사회에서 한다. 이 경우 해당 기관은 위원회에서 정한 기한까지 보완·교체를 완료하여 그 결과를 문서로 보고해야 한다.

③ 본 연맹은 공인신청에 대한 심사자료 일체를 공인기간 종료 시까지 보관한다.

④ 수영장, 부대시설, 경기용품에 대한 평가항목과 평가방법은 다음과 같다.

1. 수영장 평가항목

가. 규격의 적합성: 공인수영장 규격, 수심, 조도 등 부합여부를 판단한다.

나. 경기의 적합성: 공인수영장으로서의 경기진행 적합여부를 판단한다.

다. 경기용품 점검: 공인제품 설치여부와 공인제품 상태를 종합 점검한다.

라. 부대시설 충족: 관중석, 선수대기실 등 부대시설 충족여부를 판단한다.

마. 현장심사 또는 심의·의결단계에서 위원회가 요청하는 기타 세부사항

2. 부대시설 평가항목

가. 제품의 적합성: 공인제품으로서의 적합여부를 판단한다.

나. 제품의 안전성: 하자 발생이력 등 안정성을 판단한다.

다. 설치시설 점검: 시공현장을 방문하여 기 설치된 제품의 상태 등을 점검한다.

라. 현장심사 또는 심의·의결단계에서 위원회가 요청하는 기타 세부사항

3. 경기용품 평가항목

가. 경기의 적합성: 공식대회에서의 사용 적합여부를 판단한다.

나. 규격의 적정성: 제품별 규격, 기준 등 부합여부를 판단한다.

다. 현장심사 또는 심의·의결단계에서 위원회가 요청하는 기타 세부사항

4. 평가방법은 합격, 불합격으로 표기하며, 단 한 개의 평가항목에서 불합격으로 판정될 경우 최종 불합격으로 본다.

제8조(공인료) ① 공인료는 공인규정에 명시된 금액으로 하며, 이사회 승인 일로부터 14일 이내에 공인료를 납부하여야 한다.

② 사무처는 공인료 입금일로부터 14일 이내에 공인증을 발행하여 전달한다.

③ 본 연맹은 수영장 공인료의 30%를 해당 시도수영연맹 행정지원비로 지원한다.

제9조(공인기간) ① 공인기간은 이사회에서 승인한 날로부터 수영장은 3년, 부대시설 및 경기용품은 2년으로 한다. <개정 2023.02.01.>

② 공인기간 만료 후 6개월내 미신청시 신규공인으로한다.<신설 2023.02.01.>

제10조(재공인) ① 재공인을 희망하는 수영장 관리기관은 공인기간 만료 3개월 전까지 재공인을 신청하여야 한다. 이는, 보완·교체내역을 사전에 점검하여 그 결과에 따라 세부계획을 수립하기 위함이다.

② 재공인 심사방법과 절차는 제5조(공인신청)와 제6조(공인절차)를 준용한다.

제11조(예비측량) ① 신규 수영장 또는 기존의 공인을 받았으나 수조를 개보수 한 경우 수영장 관리기관은 예비측량을 신청하여야 하며, 사무처에서는 예비측량 일정과 출장경비를 문서로 안내해야 한다.

② 위원회는 측량사 1명과 시설위원 1명을 파견하고, 예비측량 결과보고서를 제출받아 검토한다. 단, 사정에 따라 파견인원은 변경될 수 있다.

③ 예비측량을 신청한 기관은 정해진 기한까지 예비측량 출장경비를 본 연맹으로 납부하여야 한다.

④ 본 연맹은 위원회의 검토가 완료된 예비측량 결과보고서를 해당 기관에 전달하여야 한다.

제12조(사전협의) ① 사전협의를 희망하는 기관은 공인규정 제15조(시설공인)2항에 의거하여 설계단계부터 본연맹과 협의 하여야 하며, 공문을 발송하고 사무처는 사전협의 일정과 출장경비를 문서로 안내하여야 한다. <개정 2023.02.01.>

② 위원회는 사전협의에 시설위원과 사무처직원을 파견하고, 사전협의 결과보고서를 제출받아 위원회에서 검토한다. 단, 사정에 따라 파견인원은 변경될 수 있다.<개정 2023.02.01.>

③ 사전협의를 신청한 기관은 정해진 기한까지 사전협의 출장경비를 본 연맹으로 납부하여야 한다.

④ 본 연맹은 위원회의 검토가 완료된 사전협의 결과보고서를 해당 기관에 전달하여야 한다.

제13조(개조 및 수리) ① 수영장 수조 개조 및 제4조 1항인 경우 해당 수영장의 공인기간은 그 시점에서 종료된다.<개정 2023.02.01.>

② 전 항에 해당하는 수영장이 재공인을 받고자 할 때는 제10조(공인절차)에 따라 예비측량 후 공인신청을 하여야 한다.

③ 대회기록에 직접적인 연관이 있는 경영 스타팅블록, 다이빙 스프링보드가 교체되는 경우 공인수영장 관리기관은 공인용기구 제품으로 반드시 교체해야 한다.

제14조(위반에 따른 제재) ① 공인수영장에서 개최되는 대회에서 비공인제품이 설치되어 사용되는 경우 위원회는 해당 수영장 관리기관으로 시정 문서를 발송한다. 보완·시정이 이행되지 않거나 또는 동일한 문제가 발생되면 위원회는 긴급회의를 개최하여 해당 사안에 대해 종합 검토 후 이사회의 승인을 받아 해당 수영장의 공인을 일시정지 또는 박탈할 수 있다.

② 공인수영장에 설치된 공인제품의 하자 등으로 대회운영에 차질을 초래하거나 또는 공인수영장 관리기관으로부터 민원이 접수되면 위원회는 긴급 실사단을 구성하여 시설점검을 실시하고, 점검결과 공인제품의 문제로 판명되면 위원회는 긴급회의를 개최하여 해당 사안에 대해 종합 검토 후 이사회의 승인을 받아 해당 기관으로 보완·시정 요청 문서를 발송한다.

③ 본 연맹의 보완·시정 요청에 응하지 않거나 또는 본 연맹의 명예를 훼손했다고 위원회와 이사회에서 판단할 시 법률자문을 거쳐 공인을 취소할 수 있으며, 2년간 공인신청 금지 조치를 취할 수 있다. 이때 잔여기간 공인료는 반환되지 않는다.

④ 공인제품과 부대시설 건으로 소송이 진행 중인 업체는 최종판결 이후로 공인업무를 보류할 수 있다. <개정 2023.02.01.>

제15조(전광판 및 계측장비) ① 전광판 및 계측장비 관리기관은 본 연맹이 주최·주관하는 대회에 엔지니어를 의무적으로 파견하며, 이때 발생되는 출장경비는 사무처에서 실비로 지급한다.

제16조(수영장 세부사항) 수영장은 특급, 1급, 2급, 3급으로 구분되며, 공인을 신청하는 기관은 아래에 명시된 급수별 세부기준을 모두 충족하여야 한다. 공인수영장이라 함은 본 연맹에서 주최·주관·인정하는 수영경기를 공식 개최할 수 있는 충분한 정밀도가 있는 경기시설임을 본 연맹이 인정하는 것이다. <개정 2023.02.01.>

① 특수목적수영장(선수전용 훈련시설)의 관중석 수는 해당 수영장 여건을 고려하여 위원회 검토 후 조정될 수 있다.

② 2급이상 공인수영장은 경기-를 진행하는데 지장이 없도록 장애인 램프 대신에 장애인 리프트로 대체하며(단 3급 수영장은 경기를 위한 레인과 별도의 공간에 장애인 램프를 설치할 수 있다.

③ 운영매뉴얼시행일(20.12.07.)전에 건립된 수영장에 한해서는 위 내용이 적용되지 않으며, 대회개최를 위한 최소한의 부대시설을 확보하여야 한다.

1. 수영장 시설규격 세부사항<개정 2023.02.01.>

구 분		특 급	1 급	2 급	3 급
규격	길 이	50m	50m	50m	50m 또는 25m
	넓 이	고정수영장: 25m 임시수영장: 26m	25m	좌 동	16m-25m 12m-25m
수 심		3m	2m이상–3m이하	1.8m 이상	1.35m 이상
레 인		10레인	좌 동	8레인 이상	-
수 온		25℃-28℃	좌 동	좌 동	좌 동
조 명		수영장 위 조명강도 1500 lux 이상	1500 lux	스타트대 조명강도 600 lux 이상	좌 동
구 분		다 이 빙	수 구	아티스틱스위밍	기타 종목
규격	길 이	20m 이상	남자부: 35.60m 여자부: 30.60m	30m 이상	오픈워터 스위밍 및 하이다이빙 종목의 경우 별도 규정 참고
	넓 이	25m 이상	21.00m	20m 이상
수 심		5m	2m이상–3m이하	3m 이상
수 온		26℃ 이상	25℃-27℃	26℃-28℃
조 명		수영장 위 조명강도 1500 lux 이상	1500 lux	600 lux

* 상기 외 기타 세부사항은 FINA FACILITIES RULES(2017-2021) 및 종목별 경기규칙 참조(국제규정 링크 연결)

2. 공인수영장 부대시설 및 경기용품 수량

구 분	품 목 명	수 량	품 목 명	수 량
부 대 시 설	전광판 및 계측장비	각 1대	타일 또는 수조	1식
	정수 및 살균장치	각 1대
경 영	스타팅블록	레인별 2개	배영렛지	최소 레인별 1개
	코스로프	최소 1식
수 구	골 대	최소 1식	코스로프	1식
	스코어보드	최소 1식	30초계 및 8분계	각 4대
다이빙	스프링보드	1급 이상: 5개, 2급 이상: 4개, 지상훈련장

3. 기타 부대시설

구 분		특 급	1 급	2 급	3 급
관중석수	경 영	17,000석	2,500석 이상	1,500석 이상	200석 이상
	다 이 빙	5,000석	500석 이상	좌 동	-
	수 구	5,000석	-	-	-
	아티스틱	5,000석	-	-	-
총 계		32,000석 이상	3,000석 이상	2,000석 이상	200석 이상
필수부대시설	웝 엄 풀	웝엄풀(8레인 이상)	웝엄풀(6레인 이상)	필요 시 설치	-
	다 이 빙 지상훈련장	필 요	필요 시 설치	필요 시 설치	-
	기 타	종목별 훈련시설	필요 시 설치	필요 시 설치	-
	선수대기실 (스트레칭존)	2개 이상	1개 이상	좌 동	좌 동
	선수소집실	2개 이상 (1·2차 소집실)	좌 동	좌 동	좌 동
	의 료 실	1개	좌 동	좌 동	좌 동
	방 송 실 (미디어실)	2개	1개	1개	좌 동
	전자기록 운 영 실	2개	1개
	장비창고	2개	좌 동	좌 동	좌 동
	연맹사무실	1개	좌 동	좌 동	-
	회 의 실	10개 이상	5개 이상	2개 이상	1개 이상
	심판대기실	4개	2개 이상	1개 이상	1개 이상
	VIP실	5개 이상	2개 이상	1개	필요 시 설치
	아티스틱 음향장비	보 유	좌 동	필요 시 보유	-
개최가능대회		올림픽게임 세계선수권대회 전국규모대회	기타국제대회 전국규모대회	전국규모대회	시도연맹 주최주관 선발대회 및 도민체전

* 특수목적수영장(선수전용 훈련시설)의 관중석 수는 해당 수영장 여건을 고려하여 위원회 검토 후 조정될 수 있음.

** 이 운영매뉴얼 시행일(2020.12.07.) 전에 건립된 수영장에 한해서는 위 내용이 적용되지 아니 하나, 대회 개최를 위한 최소한의 부대시설을 확보하여야 한다.

제18조(부대시설 세부정보) ① 위원회는 부대시설 공인심사 시 신청기관의 납품처 현황 등 자료를 참고할 수 있고, 서류심사 통과 시 신청기관이 시공·설치한 현장 중 한 곳을 방문하여 기 설치된 부대시설의 안정성과 성능 등을 종합 점검한다.

② 재공인 수영장에 설치된 부대시설(계측장비 제외)에 한해 다음과 같은 예외조항이 적용된다.

1. 재공인 수영장의 경우 현 공인제품 여부에 관계없이 기존에 설치된 타일, 수조, 정수장치, 살균장치, 전광판이 정상 설치되어 작동하는 경우 통과로 본다.

제19조(경기용품 세부정보) ① 경기용품은 AQUA 경기규정과 시설규정에 명시된 모든 기준을 충족해야 하며, 동시에 본 연맹에서 정한 세부사양에 부합되어야 한다.

② 경기용품에 대하여 공인을 희망하는 기관은 제5조(공인신청) 1항에 명시된 구비서류를 제출하고, 서류에 이상이 없는 경우 현장심사를 개최하여 신청품목을 실측한다.

③ 올림픽대회, 세계선수권대회 등 AQUA 주관·주최 대회(마스터즈대회 제외)에서 공식 사용되고 있는 경기용품은 공인신청 제출서류에 이상이 없는 경우 공인기준에 부합한 것으로 본다. 이때, 신청기관은 해당 제품이 AQUA 주관·주최 대회에서 공식 사용되고 있다는 증빙자료를 본 연맹으로 제출하여야 한다.

1. 경기용품 공인품목 세부사양

스타팅블록	구 분	세부사양	배영렛지	구 분	세부사양
	규 격	- (표 면) 최소 0.5×0.5m - (수면으로부터 출발대 높이) 0.5~0.75m		규 격	- 800×150×(H)130mm (L*W*H)
	특 성	- 스타팅블록의 표면은 미끄럼방지 재질로 덮여야 하고, 스프링 효과는 허용되지 않는다. 뒷부분에 발을 지지할 수 있도록 지지블록이 있어야 하며, 길이 조절이 가능해야 한다.		특 성	- 배영렛지의 최소 길이는 65cm, 높이는 8cm, 넓이는 2cm이며, 10도 기울기로 만들어져야 한다.
	특이사항	- 스타팅블록의 기울기는 최대 10도를 넘지 않아야 하며, 스타팅블록의 앞·측면을 잡을 수 있도록 설계되어야 한다. - 배영손잡이는 수면 상 0.3~0.6m 사이 수평 수직으로 설치되어야 한다.		특이사항	- 배영경기 스타트 시 선수들이 스타트에 사용하는 선수용 발판이다. - 기어방식으로 배영렛지의 길이를 조절할 수 있어야 하며, 0에서 –4단계, 0에서 +18단계까지 조절이 가능해야 한다.
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 스타팅 블록 참조 요망		참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회에서 사용되는 배영렛지 참조 요망
트랙형 받침대	구 분	세부사양	경영 코스로프	구 분	세부사양
추후 사진 추가 예정	규 격	추후 추가 예정		규 격	- 코스로프는 양 단벽에 설치된 걸쇠에 단단히 장착되어 레인 전 길이에 걸쳐있어야 한다.
	특 성	- 트랙형 받침대와 스타팅블록 간의 볼트연결은 견고해야 하며, 흔들림이 없어야 한다. - 스타팅 블록이 공인규정에 부합될 수 있도록 연결부위를 정확히 가공하여야 한다.		특 성	- 걸쇠는 양 끝에 있는 부유물이 수면 위로 뜰 수 있게 해야 하고, 0.1m~0.15m까지 맞닿아 있는 부유물로 구성되어야 한다.
	특이사항	추후 추가 예정		특이사항	- 코스로프의 주요기능은 각 레인을 구분하고 수영 경기 중 파도를 줄이는 것이며, 이에 필요한 구성요소를 갖추어야 한다.
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 트랙형 받침대 참조 요망		참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회에서 사용되는 경영 코스로프 참조 요망

수구 골대	구 분	세부사양	수구 코스로프	구 분	세부사양
	규 격	- (기 본) 3000mm×900mm - (디자인) 직사각형, 백색 - (내 측) 골포스의 내측거리는 3m		규 격	추후 추가 예정
	특 성	- 골 포스트와 크로스바는 목제, 금속, 합성물(플라스틱)로 만들어져야 한다. - 경기장 내 단단히 고정되어야 한다.		특 성
	특이사항	- 부력이 우수하고 중심이 잘 잡히고, 골대에 공이 터지지 않도록 곡면처리가 우수해야 한다. - 수영장에 잔존한 약품에 변형되지 않도록 내구성이 강해야 한다.		특이사항
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회에서 사용되는 수구 골대 참조 요망		참고사항
30초계(무선)	구 분	세부사양	8분계(무선)	구 분	세부사양
	규 격	추후 추가 예정	추후 사진 추가 예정	규 격	추후 추가 예정
	특 성	수구를 위한 게임/샷 클럭으로 사용할 수 있으며, 가시성이 좋아 시간대 및 환경에 구애받지 않고 사용이 가능하여야 함. 손잡이를 통해 포인트마다 쉽게 이동이 가능하고, 자체적인 게임경보음이 내장되어 있어야 함.		특 성	수구를 위한 게임/샷 클럭으로 사용할 수 있으며, 가시성이 좋아 시간대 및 환경에 구애받지 않고 사용이 가능하여야 함. 손잡이를 통해 포인트마다 쉽게 이동이 가능하고, 자체적인 게임경보음이 내장되어 있어야 함.
	특이사항	물과 태양빛에 내성이 강하고 완전히 부식되지 않는 강화폴리에틸렌 외관을 특징으로 하여야 함.		특이사항	물과 태양빛에 내성이 강하고 완전히 부식되지 않는 강화폴리에틸렌 외관을 특징으로 하여야 함.
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 수구용 30초계 참조 요망		참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 수구용 8분계 참조 요망

수구계시기 조작기(무선)	구 분	세부사양	이동형스코어보드(무선)	구 분	세부사양
	규 격	추후 추가 예정		규 격	추후 추가 예정
	특 성	- 버튼 형식으로 구성되어 있으며, 실내외 환경 에서 쉽게 읽을 수 있는 대형 LCD화면으로 구성 되어 있어야 함.		특 성	방수코팅으로 LED 및 회로기판의 부식을 방지하여야 함. 데크 클러의 무선 컨트롤러와 함께 사용할 수 있도록 설계되어야 함.
	특이사항	추후 추가 예정		특이사항	이동식 바퀴가 있어 장소이동에 용이해야 함.
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회에서 사용되는 수구 계시기 조작기(무선) 참조 요망		참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 수구용 이동형스코어보드 참조 요망
다이빙 스프링보드	구 분	세부사양	다이빙 스프링보드 몸체	구 분	세부사양
	규 격	- (대회용) 길이 4.8m× 넓이 0.5m - (재 질) 드랄루민		규 격	(기 본) 탄력강도 조절몸체 : 71×46.3cm 후 면 고정용 몸체 : 49.5×35.7cm
	특 성	- 스프링보드에는 쉽게 조정할 수 있는 이동 풀크럼(바)가 부착되어 있어야 하며, 표면은 미끄럼방지 재질로 덮여있어야 한다. 탄성과 복원력이 우수하여야 한다.		특 성	- 다이빙 스프링보드 몸체는 스프링보드 탄력강도 조절몸체(풀크럼710×463mm)와 고정용 몸체(495×357mm)로 이루어진다.
	특이사항	- 스프링보드의 외관은 수평을 이루어야 하며, 앞면은 둥글게 말려 있어야 한다. - 논슬립매트에 의해 발바닥 등에 상처가 나지 않도록 해야 한다.		특이사항	- 몸체의 제작은 알루미늄으로 성형 제작하여 특수 페인트로 마감 처리 처리한다. 탄력강도 조절몸체는 선수가 쉽게 이동 및 조절할 수 있어야 한다.
	참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 다이빙 스프링보드 참조 요망		참고사항	- 추가적인 세부사양 및 기준은 FINA 시설규정 또는 FINA 주관·주최 대회 중 사용되는 다이빙 스프링보드 몸체 참조 요망

[별지1-1] 수영장 공인신청서

(수영장명) □ 공인 □ 재공인 신청서
신 청 인			□ 성 명 : □ 연락처 :
수영장 시 설		수영장명			전화번호
					팩스번호
		공인여부	최초 공인	재공인	급 수	특급 1급 2급 3급
			년 월 일	년 월 일
		소 재 지 (주 소)
소유주		성 명			전화번호
		주 소			팩스번호
건 설 업 체		회 사 명			설 계 자
		주 소			전화번호
첨부서류 (해당란에 ○ 표시 / 미첨부 시 사유를 기입 요망)
1	공인규정 준수확약서
2	평 면 도
3	설 계 도
4	배 치 도
5	시설규격 확인서류
6	예비측량 결과보고서
7	수질·조도 측정보고서
8	경기용품 보유현황(증빙사진)
신청내용 설명
위와 같이 수영장 공인을 신청하며, 공인을 받은 후에는 공인규정을 반드시 준수하고, 위반 시에는 공인취소 등 처분에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다. 년 월 일 신청인 성명 : (서명 또는 인) 대한수영연맹 귀하

[별지1-2] 부대시설 및 경기용품 보유현황

(수영장명) 부대시설 및 경기용품 보유현황

□ 부대시설 및 경기용품 보유현황

연번	품목명	모델명	생산업체	관리주체	연번	품목명	모델명	생산업체	관리주체
1	타일 또는 수조				9	배영렛지
2	정수장치				10	수구 코스로프
3	살균장치				11	골 대
4	전광판				12	30초계
5	계측장비				13	8분계
6	스타팅블록				14	스프링보드
7	트랙형 받침대				15	몸체
8	경영 코스로프				16

위와 같이 (수영장명) 부대시설 및 경기용품 보유현황 양식을 제출합니다.

년    월     일

제출자 성명 :                   (서명 또는 인)

[별지2] 부대시설 및 경기용품 공인신청서

대한수영연맹 부대시설 및 경기용품 공인신청서
신 청 인		□ 성 명 : □ 직함 : □ 연락처 :
대 표 자		□ 성 명 : □ 연락처 :
세 부 정 보	회 사 명					전화번호
	사업자번호					팩스번호
	공인신청 품목 (신청품목 V 체크)	전광판·계측장비	타 일		수 조		정수장치		살균장치
		□	□		□		□		□
		스타팅블록	트랙형 받침대		배영렛지		경영 코스로프		수구 코스로프
		□	□		□		□		□
		골 대	30초계		8분계		스프링보드		몸 체
		□	□		□		□		□
	소 재 지 (주 소)
첨부서류 (해당란에 ○ 표시 / 미첨부 시 사유를 기입 요망)
1	공인규정 준수확약서
2	사업자등록증 사본
3	재무제표
4	품질인증서 ISO 9001, 9002 (국내 생산제품에 한함)
5	제품공급확약서 및 계약서 (수입품 또는 비생산제품에 한함)
6	최근 3년 간 품목별 납품처 현황 (공인심사 시 참고자료로 활용)
7	제품 소개자료
8	기타 요구서류
위와 같이 부대시설 및 경기용품 공인을 신청하며, 공인을 받은 후에는 공인규정을 반드시 준수하고, 위반 시에는 공인취소 등 처분에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다. 년 월 일 신청인 성명 : (서명 또는 인) 대한수영연맹 귀하

[별지3] 대한수영연맹 공인규정 준수확약서

대한수영연맹 공인규정 준수확약서

관리기관 :

대 표 자 :              (인)

본 기관은 (공인수영장 또는 공인제품 中  택일) 관리기관으로서 대한수영연맹 공인규정 및 운영매뉴얼을 준수할 것을 확약합니다.

-  다   음  -

1. 공인수영장 및 공인제품 관리기관은 본 연맹 사업에 적극 협조하여 전국수영대회 개최 시 경기운영에 차질이 없도록 부대시설과 경기용품을 사전 점검한다.

2. 경기용품시설공인위원회에서 시정·보완사항이 있다고 판단하여 통보한 경우 기한 내 시정·보완을 완료한다.

3. 공인제품 관리기관은 공인규정을 준수하여 대한수영연맹 공인제품만을 설치·납품한다.

4. 최초 접수된 신청서류가 사실과 다른 경우 공인이 취소되며, 이에 대한 책임은 해당 서류를 제출한 관리기관에게 있다.

5. 공인제품 관리기관에서 납품한 공인제품이 대회운영에 지장을 주거나 관련 민원이 접수될 경우 공인업무 시설용품 운영매뉴얼 제12조(위반에 따른 제재)에 따라 공인을 취소할 수 있다.

6. 공인규정 및 공인업무 시설용품 운영매뉴얼 미준수로 공인이 철회될 수 있음을 인지하고 이에 대하여 어떠한 이의제기도 하지 않는다.

20   년        월        일

대한수영연맹 귀하

[별지4] 조건부 공인 요청서

(수영장명) 조건부 공인 요청서

관리기관 :

대 표 자 :              (인)

본 기관은 (수영장명)의 관리기관으로서 정해진 기한 내 보완·교체를 완료할 예정인 바, (수영장명)의 조건부 공인을 공식 요청드립니다.

-  다   음  -

1. 본 연맹으로 정해진 기한까지 보완·교체 이행결과를 제출하여 해당 수영장 또는 경기용 부대시설물 품목이 공인기준에 부합되는지 확인할 수 있게 한다.

2. 보완·교체를 완료한 관리기관은 그 결과를 [서식2] 양식에 세부적으로 작성하여 본 연맹으로 기한 내 제출한다.

3. 본 연맹에서 통보한 기한 내 보완·교체를 완료하지 못한 관리기관은 [서식1] 양식을 작성하여 별도의 사유서와 함께 본 연맹으로 제출하고, 경기시설·용품 공인위원회는 이행기한 연장여부를 결정하여 이사회의 승인 하에 해당기관으로 통보한다.

4. ① 정해진 기한 내 보완·교체를 완료하지 못 하였거나, ② 보완·교체는 하였으나 본 연맹의 공인기준에 부합되지 않거나, ③ 본 연맹의 승인을 받은 공인제품이 아닌 것으로 판명될 경우 조건부 공인은 즉시 취소되며, 그 시각 이후 공인의 효력은 전적으로 상실된다.

20   년        월        일

대한수영연맹 귀하

[서식1] 조건부 공인에 따른 이행보증 확약서

(수영장명) 조건부 공인수영장 이행보증 확약서

관 리 기 관 :

보 완 내 역 :

이행완료일 :

-  다   음  -

우리기관은 대한수영연맹에서 지정한 기한까지 자료를 제출하지 않거나, 기한 내 보완·교체를 완료하지 못 하였거나, 또는 보완·교체는 하였으나 본 연맹의 공인기준에 부합되지 않거나, 본 연맹의 승인을 받은 공인제품이 아닌 것으로 판정될 경우 조건부 공인이 취소될 수 있음을 인지하고, 이에 어떠한 이의제기도 하지 않을 것이며, 운영매뉴얼 제12조(위반에 따른 제재)에 의거 잔여기간 공인료 반환을 청구하지 않겠습니다.

기 관 명 :                      (인) 또는 (서명)

기관주소 :

대표자명 :

담당자명 :                      (인) 또는 (서명)

담당부서 :

20   년        월        일

대한수영연맹 귀하

[서식2] 부대시설 및 경기용품 보완·교체 결과 보고

(수영장명) 부대시설 및 경기용품 보완·교체 결과 보고

1. 부대시설 및 경기용품 보완·교체 결과 보고

연 번	품목명	모델명	생산업체	관리주체	보완·교체내역 체크리스트
					공인제품	증빙자료	사진첨부	기타사항
1
2
3
4

2. 특이사항

위와 같이 부대시설 및 경기용품 보완·교체내역을 제출합니다.

년    월     일

제출자 성명 :                   (서명 또는 인)

[서식3] 대한수영연맹 공인심사 결과 이의신청서

(수영장명 또는 업체명) 공인심사 결과 이의신청서
신 청 인		□ 성 명 : □ 직 함 : □ 연락처 :
대 표 자		□ 성 명 : □ 연락처 :
신청자 정 보	회 사 명				전화번호
	신청일자				팩스번호
	이의신청 품목 (신청품목 V 체크)	전광판·계측장비	타 일	수 조		정수장치		살균장치
		□	□	□		□		□
		스타팅블록	트랙형 받침대	배영렛지		경영 코스로프		수구 코스로프
		□	□	□		□		□
		골 대	30초계	8분계		스프링보드		몸 체
		□	□	□		□		□
	소 재 지 (주 소)
이의신청내용 (증빙자료 필히 제출)
위와 같이 공인심사 결과에 대하여 이의제기를 신청합니다. 년 월 일 신청인 성명 : (서명 또는 인) 대한수영연맹 귀하